{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["盛友线低糊化浆糊改造工程说明","示意图"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"盛友线低糊化浆糊改造工程说明","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盛友线低糊化浆糊改造工程说明"]
["序号","工作项目","工作内容","备注"]
[1,"高位桶制作及安装","高位桶由工程公司按照我司要求制作并定位安装在指定位置。","1、高位桶尺寸：φ1200*1200mm，其固定在2.6米高的100的槽钢支架上，槽钢总长约8米；\n2、高位桶材质：δ5mm不锈钢，底部向中间成150度角度，便于介质汇集于中间。底部中间预留2寸管头外丝。\n3、高位桶顶部加盖，一半可打开，一半封闭，且在顶部安装搅拌机构,电机功率0.75KW，减速机减速比1:90；\n4、自动供糊系统：高位桶内部加装液位控制系统，便于浆糊自动补充；气动电控阀1个，2.5mm²电缆20米；\n5、高位桶排污管路：加装清洗排污管路；\n6、高位桶外围采用岩棉保温措施；\n7、定位安装：安装在平板车间指定位置，以现场实测为准。"]
[2,"高位桶供、回糊及循环系统","高位桶供、回糊及自循环系统工程由工程公司按照我司使用情况进行安装。","1、供糊：热衬塑镀锌管：8米，两片式不锈钢球阀3个，衬塑三通2个，外堵1个，衬塑活接1个，对丝3个，以上规格均为2寸；\n2、回糊：2寸钢丝管8米；\n3、自循环系统：（高位桶    糊盆    收集池    糊泵    高位桶）\n两片式不锈钢球阀3个，对丝4个，大小头1个，衬塑三通1个，法兰片：2个，软连接：1个，弯头：2个，45°弯头：2个，以上规格为2寸；1.5寸弯头1个，1.5寸对丝2个，热衬塑镀锌管：3米；速飞柯1.5寸气动隔膜泵：1台；\n4、浆糊收集池：600*600*600，δ3mm不锈钢，顶部加活动盖子，开两个60孔；\n5、污水池盖板：1100*1170  δ2mm不锈钢花纹钢板  制作提手方便打开盖板清理沉淀物；"]
[3,"新旧高位桶连接","新旧高位桶管路连接工程由工程公司按照我司要求完成施工。","1、目的：将两高位桶连接在一起，方便现场使用及应急使用，进糊管路连接在一起，中间采用活接+球阀方式隔开，便于日后检修；\n2、所需材料：衬塑三通4个；衬塑活接3个；两片式不锈钢球阀2个；对丝4个；衬塑四通1个；热衬塑镀锌管4米；\n3、以上材料规格：2寸；"]
[4,"储糊桶制作及安装","储糊桶由工程公司按照我司要求制作并定位安装在指定位置。","1、储糊桶尺寸：φ1750*1500mm，其固定在0.5米高的100的槽钢支架上，槽钢总长约1.5米；\n2、高位桶材质：δ5mm不锈钢，底部向中间成150度角度，并于介质汇集于中间。底部中间预留2寸管头外丝。\n3、高位桶顶部加盖，一半可打开，一半封闭，且在顶部安装搅拌机构,电机功率0.75KW，2.5平电源线30米，减速机减速比1:90；固定的盖板上面预留DN50*300的法兰，方便完成管道对接；\n4、储糊桶排污管路：加装清洗排污管路，碰口于现有排污管；\n5、储糊桶外围采用岩棉保温措施；\n5、定位安装：安装在制糊区域指定位置，以现场实测为准。"]
[5,"送糊管路安装","送糊管路安装由工程公司按照我司要求完成施工。\n（储糊桶到高位桶）","1、送糊管路规格及材质：2寸热衬塑镀锌管；\n2、管道总长：约70米；\n3、管件：衬塑三通：3个；内堵：3个；管箍：5个；活接：5个；外堵：1个；"]
[6,"制糊管路安装","制糊管路安装由工程公司按照我司要求完成施工。\n（制糊机到储糊桶）","1、制糊管路规格及材质：2寸热衬塑镀锌管；\n2、管道总长：约20米；\n3、管件：衬塑三通：1个；气动阀1个；DN50法兰：4个；衬塑弯头：7个；衬塑活接：2个；内堵：1个；两片式不锈钢球阀：1个；"]
[7,"供糊及储糊桶排污安装","供糊及储糊桶排污安装由工程公司按照我司要求完成施工。\n（储糊桶区域）","1、供糊及储糊桶排污管路规格及材质：2寸热衬塑镀锌管；\n2、管道总长：约6米；\n3、所需材料：40速飞柯气动隔膜泵一台，衬塑三通2个，两片式不锈钢球阀2个；衬塑活接2个，对丝1个；软连接1套；DN50法兰：2片；衬塑弯头：2个；φ12气管10米；"]

{"sheet":"示意图","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}